**Стол операционный универсальный (с электроприводом)**

Длина стола, не менее 2100 мм

Длина стола без головной и ножной секций, не менее 1075 мм

Ширина стола по направляющим, не более 550 мм

Ширина панели стола, не менее 500 мм

Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более 720 мм

Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее 1020 мм

Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее - 30º/+ 30º

Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 75º/- 45°

Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 30º/- 35°

Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее + 30º/- 90°

Боковой наклон панели стола + 20º/- 20°

Сдвиг панели стола в продольном направлении, не менее 320 мм

Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее 160 кг

Параметры сети электропитания ~ 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность при зарядке аккумуляторов, не более 60 Вт

Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более 200 кг

Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них

Головная и ножные секции - съемные

Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости

Подушки матраса:

- раздельные и соответствуют секциям панели

- съемные и фиксируются на элементах панели при помощи штыревых держателей

- литые, изготовленными по бесшовной технологии

- изготовлены из пенополиуретана с антистатическим эффектом

- с антибактериальными свойствами за счет насыщения поверхностного слоя ионами серебра

В основании стола по бокам ниша для ног врача

Количество боковых направляющих, не менее 8

Стол имеет не менее четырех встроенных сдвоенных обрезиненных колесных опоры Ø100 мм для облегчения перемещения внутри операционной

Для перекатывания стола поворотные колеса со стороны ножной секции 2 шт

Стол имеет неповоротные колеса со стороны головной секции 2 шт

Стол имеет возможность работы от встроенных аккумуляторовне менее 48 часов

Комплект поставки

Стол операционный 1 шт

Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе: наличие

Наркозная дуга (наркозный экран) 1 шт

Боковой упор 2 шт

Держатель рентгеновской кассеты 1 шт

Ремень для фиксации туловища 1 шт

Рукодержатель (фиксатор руки) 2 шт

Штатив для вливаний (инфузионная стойка) 1 шт

Столик для инъекций 2 шт

Руководство по эксплуатации